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标 准 物 质 证 书
二氯甲烷中氘代硝基苯-d5
Nitrobenzene-d in Dichloromethane
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中国    上海


批  号:    J16HB188876
定值日期:  2022 年 05 月 10 日
有效期至:  2024 年 05 月 09 日



本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等相关领域相应成分含量测定与残留检测。
一、样品制备
本标准物质采用纯度准确定值的氘代硝基苯-d5纯品为原料，以HPLC级二氯甲烷为溶剂，采用重量-容量法准确配置而成。
氘代硝基苯-d5，英文名称：Nitrobenzene-d，CAS号：4165-60-0
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配置值作为标准值，采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器（GC-FID）对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对，核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（ug/mL）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)

	B60609
	二氯甲烷中氘代硝基苯-d5
	2000
	2


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
参照国家《一级标准物质技术规范》，随机抽取分装后的样品，采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器（GC-FID）对候选物进行均匀性检验、稳定性考察，检验结果表明均匀性和稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期24个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约1 mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。
[bookmark: _GoBack]2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、避光条件下贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。


声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

[image: 图片1]研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481
官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248
技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com
单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢
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