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上海源叶生物科技有限公司
中国    上海


批  号:    J12HB174048
定值日期:  2021 年 11 月 24 日
有效期至:  2023 年 05 月 23 日



本溶液标准物质广泛适用于卫生，环保，医药，农业，化工，教学等相关领域的化学滴定分析及相关的分析方法确认与评价，测量质量控制等。
一、样品制备
本溶液标准物质以高纯氯胺T和符合国家一级水标准的纯水为原料，在(20±3)℃的恒温条件下采用重量-容量法准确配置而成。
二、溯源性及定值方法
本溶液标准物质采用GBW(E)0812345硫代硫酸钠溶液标准物质，以称量滴定法进行标定，以确定其标准值。并通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（mg/L）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)

	B62525
	水中总氯(总余氯)
	1000
	1


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期18个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约20 mL/瓶，移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；常温、避光条件下贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。温度变化会导致溶液体积发生变化，可根据GB/T601附录A进行体积矫正。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。


声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。
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